Author: Oliver Storck
Last saved by: Storck

Neu: Onlinehilfe bei Hydraulikberechnungen
Liter, Leistung, Druck

Essen. Grundlegende Parameter für die Auslegung von hydraulischen Antrieben lassen sich jetzt mit Hilfe des neuen HK-Online-Hydraulikrechners sehr schnell festlegen. 

In der Praxis sucht man häufig eine Antwort darauf, wie groß die Antriebsleitung sein muss, wenn ein geforderter Volumenstrom und Druck gegeben sind.

HK Hydraulik Geschäftsführer Andreas Hoffstadt: ”Zur Auslegung eines optimalen Antriebes lassen sich mit unserem Berechnungsprogramm schnell unterschiedliche Paramater wie Antriebsdrehzahl, Volumenstrom oder Drehmoment ermitteln. Man kann prima mit allen Parametern spielen und schnell verschiedene Alternativen beurteilen! Das spart Zeit und Geld.”

Ein anderes Beispiel aus dem Arbeitsalltag sind Zahnradpumpen mit verschlüsseltem oder fehlendem Typenschild. Dann stellt sich die Frage, wie groß das Verdrängungsvolumen ist. 

Thomas Fabek, Geschäftsführer mit dem Schwerpunkt Technik: ”Das ist ganz einfach: Zahnradpumpe demontieren, Drehrichtung beachten, drei Maße nehmen und schon kann das Fördervolumen berechnet werden! Danach wird anhand von Vergleichstabellen unter Berücksichtigung der Anbaumaße eine passende Zahnradpumpe bestimmt.”

Hier geht es zum kostenlosen Online-Rechner:
Deutsch: http://www.hk-hydraulik.com/de/hydraulikrechner
Englisch: http://www.hk-hydraulik.com/en/hydraulics-calculator